No.

|  |
| --- |
| 連結送水管耐圧試験結果報告書 |
| 名称 |  | 防火管理者 | 印 |
| 所在 |  | 立会者 | 印 |
| 点検種別 |  | 点検年月日 | ～ |
| 点検者 | 資格　　　番号　　　　 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　ＴＥＬ |
| 氏名　　　　　　　　　印 | 住所 |
| 概要 | 地上 | 　　 | 階 地下 |  | 階 |  | 年設置 | 湿式・乾式 | 送水口 双口型・単口型 | 　　 | 個 | 系統数 |  | 系統 |
| 配管 |  | 加圧送水装置 |  | 仕切弁 |  | 逆支弁 |  | 水抜弁 |  |
| 設計送水圧力 |  | MPa （根拠： |  |
| 点　検　項　目 | 送水圧力 | 降下圧力(MPa) | 加圧時間(Min) | パッキン | 備　考 |
| 開始(MPa) | 終了(MPa) |
| 耐　圧　試　験 | 送 水 口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口 |  | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |
| 備　　　考 |  | ○○○○消防ポンプ級別 Ｂ－００ 軽可搬消防ポンプ型式番号 動第００－９号検定番号 １９９９機関型式 ＴＯ５Ａ 製造番号 １６００ポンプ形式 ＴＯＰＯＮＶ３０ 製造番号 １６１１消防ポンプポンプ形式 ○○○○○Ｖ３０ エンジン形式 ＴＯ５Ａ標準吐出量 ０．６４ｍ3／min出 力 １１．５ＫＷ標準吐出圧 ５．５㎏ｆ／cm2 回転速度 ５１００ｒｐｍ総重量 ７５㎏行程容量 ２９６㏄ ○○○○株式会社 |
| 測定機器eikiki | 機器名 | 形式 | 構成年月日 | 製造者名 | 機器名 | 形式 | 構成年月日 | 製造者名 |
| 動力消防ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |